高速AD変換ユニット(AD7820)(PIC16F876)

概要

秋月電子通商で300円で購入したANALOGDEVICESのAD7820 8ビットA/Dコンバータを使用してみました。 AD7820は高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)で、ハーフフラッシュ変換技術の採用によって1.36μsecの変換時間を実現しています。 PICの内臓モジュールでは、12ビット(20MHz)精度で、最小39μsecなので、約28倍も高速に変換できることになります。

【特長】

高速変換時間:1.36μs(max)

トラック・アンド・ホールド回路内蔵

ノー・ミスコードを保証

トリミングの必要なし

単電源+5V動作

レシオメトリック動作

外部クロック必要なし

拡張動作温度範囲

スキニー20ピンDIP、SOICパッケージ

アナログ入力電圧範囲は0~+5Vで、+5Vの単電源で動作

AD7820のブロックダイアグラムです。

動作原理

A/D変換したデータを単純にD/A変換(ラダー抵抗方式)する処理を繰り返すだけのものです。 AD7820には何種類かのモードがありますが、今回は最も簡易なRDモードを採用しました。

回路図

ソースコード

//********************************************************************** void main() { // ポートの設定 TRISA = 0b11111011; TRISB = 0b00000000; TRISC = 0b11111111; ADCON1 = 0b00001110; // while (1) { PORTA.F2 = 0; // 変換開始 while (PORTA.F3 == 1) // 変換終了チェック PORTB = PORTC; // データ取込と出力 PORTA.F2 = 1; // 変換終了 } } //**********************************************************************

動作確認

入力に1kHzの半波を加えてみました。 上の黄色が入力波形、下の水色が出力波形です。

入力に10kHzの半波を加えてみました。

如何ですか? これで簡易オシロを作成するのも宜しいのでは…!?

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details