アナログデータロガー

概要

とても簡易（ハードウエアもソフトウエアも共に）なデータロガーです。 アナログデータ（2チャンネル）を約1秒周期で収集しRS232C経由ででPCに送るものです。 アナログデータは、10ビット（1024）の精度でA/D変換されます。 尚、1ビットあたりは約5mVの精度となります。（5V÷1024） PCに送る際には、バー表示で送るモードと数値表示で送るモードの選択がSWで出来ます。 バー表示はちょっとしたレベルメータ代わりに使えるのではと考えました。

回路図

ソースコード

void interrupt(){ if (INTCON.T0IF == 1) { INTCON.T0IF = 0; } if (PIR1.TMR1IF == 1) { GPIO.F4 = ~GPIO.F4; PIR1.TMR1IF = 0; } } void initCcp() { CCP1CON = 0b00001100; PR2 = 0xFF; T2CON = 0b00000101; CCPR1L = 0x00; } void buzzer() { CCPR1L = 0x7F; Delay_ms(200); CCPR1L = 0x00; Delay_ms(200); CCPR1L = 0x7F; Delay_ms(200); CCPR1L = 0x00; Delay_ms(200); CCPR1L = 0x7F; Delay_ms(200); CCPR1L = 0x00; } void itoa(char *buf, int val) { unsigned a, b, c, d; a = val / 1000; b = (val - (a * 1000)) / 100; c = (val - (a * 1000) - (b * 100)) / 10; d = val - (a * 1000) - (b * 100) - (c * 10); buf[0] = '0' + a; buf[1] = '0' + b; buf[2] = '0' + c; buf[3] = '0' + d; buf[4] = 0; } void Soft_Uart_Write_String(char *buf) { int len, i; len = strlen(buf); for (i = 0; i < len; i++) { INTCON.GIE = 0; Soft_Uart_Write(buf[i]); INTCON.GIE = 1; } } unsigned char buf[10]; unsigned char *text = "<A/D converter> R1\r\n"; unsigned int ad0, ad1, cnt; void main() { CMCON0 = 0b00000111; ANSEL = 0b00000011; TRISIO = 0b00001011; OSCCON = 0b01110000; OPTION_REG = 0b10000111; PIE1.TMR1IE = 1; PIR1.TMR1IF = 0; T1CON = 0b00110001; INTCON = 0b11100000; initCcp(); buzzer(); Soft_Uart_Init(GPIO, 3, 5, 9600, 0); Soft_Uart_Write_String(text); while (1) { ad0 = Adc_Read(0); ad1 = Adc_Read(1); if (GPIO.F3 == 0) { for (cnt = 0; cnt < (ad0 / 50); cnt++) Soft_Uart_Write_String("*"); for (cnt = 0; cnt < ((1023 / 50) - (ad0 / 50) + 5); cnt++) Soft_Uart_Write_String(" "); for (cnt = 0; cnt < (ad1 / 50); cnt++) Soft_Uart_Write_String("*"); Soft_Uart_Write_String("\r\n"); } else { itoa(buf, ad0 * 5); Soft_Uart_Write_String("CH0="); Soft_Uart_Write_String(buf); Soft_Uart_Write_String("mV CH1="); itoa(buf, ad1 * 5); Soft_Uart_Write_String(buf); Soft_Uart_Write_String("mV\r\n"); } Delay_ms(1000); } }

動作確認

PCのハイパータミナルを使って動作確認をしました。 ＜数値表示＞ ＜バー表示＞

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details