RS232Cテストデータ送信ユニット

概要

PICを使った電子工作では、RS232Cを使用する場合が多々あります。 そして、その動作確認を実施する際には、次のようなことを確認する必要があります。

正常にデータの送信/受信をしているかを確認する。

連続的にデータの送信/受信をさせ耐久性を確認する。

高負荷のデータの送信/受信をさせ性能を確認する。

※以前に製作した、LCDモニターは、RS232Cのデータを受信して、LCDに表示させることが出来るので、 製作した、PICからデータが正常に送信されているかどうかの判断に使用することが出来ます。

今回は、次の4種類のテストデータを送信するユニットを製作しました。

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

また、連続的にデータを送信するか、送信毎に、遅延(1秒)を入れるかを設定することが出来るようにしました。

動作原理

送信するデータは、ASCIIコードです。ASCIIコードは、7ビットで構成されており、今回の送信データは、その内 の英数文字を送信できるようにしました。(通信速度は、9600bps固定)

<数字文字> '0'~'9'は、16進数の0x30~0x39になります。

<英大文字> 'A'~'Z'は、16進数の0x41~0x5Aになります。

<英小文字> 'a'~'z'は、16進数の0x61~0x7Aになります。

<ASCIIコード表>

<送信データのパターン>

0123456789
※SW1=OFF、SW2=OFF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
※SW1=ON、SW2=OFF

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
※SW1=OFF、SW2=ON

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
※SW1=ON、SW2=ON

<開始と停止> プッシュスイッチ(SW4)を、押下する毎に開始と停止を繰り返します。開始中はLED1が点灯します。

<遅延> 上記のパターンデータを送信する毎に、1秒の遅延をするかどうかを指定します。 ※遅延しない￫SW3=OFF ※遅延する￫SW3=ON

回路図

ソースコード

//********************************************************************** /* 「RS232Cテストデータ送信用」 ■通信速度 ・９６００ｂｐｓ固定 ■送信パターン ・"0123456789" ・"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ・"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" ・上記３つを合わせたパターン */ //********************************************************************** #define SW1 GPIO.F0 #define SW2 GPIO.F1 #define SW3 GPIO.F2 #define SW4 GPIO.F3 #define LED GPIO.F4 #define CR 0x0D #define LF 0x0A #define ON 0 #define OFF 1 //********************************************************************** void dataSend1() { char cnt; // for (cnt = '0'; cnt <= '9'; cnt++) { Soft_Uart_Write(cnt); } } //********************************************************************** void dataSend2() { char cnt; // for (cnt = 'A'; cnt <= 'Z'; cnt++) { Soft_Uart_Write(cnt); } } //********************************************************************** void dataSend3() { char cnt; // for (cnt = 'a'; cnt <= 'z'; cnt++) { Soft_Uart_Write(cnt); } } //********************************************************************** void main() { char cnt; // OSCCON = 0b01110000; // クロックは8Mhz ANSEL = 0b00000000; // 今回は使用しない。 CMCON0 = 0b00000111; // 今回は使用しない。 TRISIO = 0b00001111; //USARTの初期化 Soft_Uart_Init(GPIO, 3, 5, 9600, 0); for (cnt = 0; cnt < 5; cnt++) { LED = ON; Delay_ms(100); LED = OFF; Delay_ms(100); } // while (1) { //開始スイッチが押されるのを待つ。 while (Button(&GPIO, 3, 1, 0) == 0) ; while (Button(&GPIO, 3, 1, 1) == 0) ; // LED = ON; while (1) { if ((SW1 == OFF) && (SW2 == OFF)) { dataSend1(); } if ((SW1 == ON) && (SW2 == OFF)) { dataSend2(); } if ((SW1 == OFF) && (SW2 == ON)) { dataSend3(); } if ((SW1 == ON) && (SW2 == ON)) { dataSend1(); dataSend2(); dataSend3(); } Soft_Uart_Write(CR); Soft_Uart_Write(LF); //ディレイ（遅延）の判断 if (SW3 == OFF) { Delay_ms(1000); } //停止スイッチが押されたかを確認。 if (SW4 == ON) { while (Button(&GPIO, 3, 1, 0) == 0) ; while (Button(&GPIO, 3, 1, 1) == 0) ; break; } } LED = OFF; } } //**********************************************************************

動作確認

左側から、トランジスタ(2SC1815)、PIC12F683、LED、プッシュスイッチです。 数字文字の送信パターンです。 英大文字の送信パターンです。 英小文字の送信パターンです。 数字文字+英大文字+英小文字の送信パターンです。 如何ですか? 本ユニットを一台手元に用意しておくと、RS232Cを使用する電子工作には、とても重宝しますよ

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details