PIC12F683

目次

諸情報

日本語データシート：ds41204g_jp_pic12f6xx.pdf （当サーバーのローカルコピーです）

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00801/

プログラムメモリ：２キロワード

ＳＲＡＭ：１２８バイト

ＥＥＰＲＯＭ：２５６バイト

動作クロック：２０ＭＨｚ ＭＡＸ

動作電圧：２．０Ｖ（８ＭＨｚ ＭＡＸ）～５．５Ｖ（２０ＭＨｚ ＭＡＸ）

Ｉ／Ｏ：６

ＡＤコンバータ：１０ビットｘ４ｃｈ

コンパレータ：１ｃｈ

タイマ：８ビットｘ２／１６ビットｘ１

８ピンＤＩＰパッケージ