D/A変換(AD557)

概要

8ビットのD/A変換をする場合には、通常は廉価な、R-2R型抵抗ラダーをコアとしたディスクリートD/Aコンバータを使用しますが、今回は、全機能内蔵型のAD557を使用してみました。

動作原理

AD557は、出力アンプ、完全なマイクロプロセッサ・インターフェース、高精度の電圧リファレンスを1つのモノリシック・チップ上に集積化する全機能内蔵型の電圧出力8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。 部品の外付け、外部調整は不要で、完全な精度で8ビット・データ・バスとアナログ・システムとのインターフェース動作を実行します。 PICから見ると単純に、8ビットのデータを出力するだけで済みます。今回は、256精度の鋸波(0~255)を出力(0V~2.56V)させて見ました。

<AD557JNの規格>

アナデバ8ビット1chD/Aコンバータ

電圧出力:0~+2.56V

単一電源:5V

高精度バンドギャップ・リファレンス内蔵

DACセトリングタイム:800ns(1.25MSPS)

16ピンDIP

回路図

図Aは、AD557を使用したD/A変換です。 図Bは、R-2R型抵抗ラダーを使用したD/A変換です。 PICから見ると双方同じに見えます。

ソースコード

//********************************************************************** void main() { unsigned char cnt; // OSCCON = 0b01110000; // クロックは8Mhz CMCON = 0b00000111; // コンパレータは使用しない。 ANSEL = 0b00000000; TRISA = 0b11111111; TRISB = 0b00000000; // cnt = 0; // while (1) { PORTB = cnt++; } } //**********************************************************************

動作確認

いつものブレッドボードで確認しました。

電圧出力が、0~+2.56Vと少し物足りないのですが精度はまあまあです。

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details