PIC16F88

目次

諸情報

日本語データシート：http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30430cj2.pdf

ＰＩＣマイコン ＰＩＣ１６Ｆ８８－Ｉ／Ｐ: マイコン関連 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

・シリーズ：PIC16F ・電源電圧：4.0～5.5V ・コアサイズ：8bit ・命令長：14bit ・クロック：20MHz ・プログラムメモリ：4kW ・EEPROM：256B ・RAM：368B ・GPIO：16pin ・UART/USART：1Ch ・I2C：1Ch ・SPI：1Ch ・タイマ：3Ch ・オシレータ：内蔵/外付 ・パッケージ：DIP18 ・ADC：7Ch