Wanhao Duplicator 6 ReDesign Board

SKRボードの信号をWanhao D6 Plusの信号に変換したり、追加の機能を設けたりしたボード。 ファンは12Vでも24Vでもいけるし、Rapsberry Pi 4に供給する専用電源ラインもある。 純正はPT100で、SKRボードは100kサーミスタ。PT100変換基板も載せられる穴位置を追加している。 純正の3D Touchをつけられるよう、MILコネクタのピン配置を大幅に変更したので、受け側も変換が必要。 信号はどちらを間違えて刺しても故障しないよう、ヒートベッド以外はフォトカプラで対策済み。 ATTiny85を搭載し、1つのボタンを長押しで電源ON/OFF、短く押すと庫内ライトのON/OFFができるようにした。

wd6redesignboard.zip←KiCADデータ wd6redesignboard-io.zip←KiCADデータ

#include <Digispark_Examples.h> // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(0, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) digitalWrite(1, HIGH); delay(1000); // wait for a second digitalWrite(0, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW digitalWrite(1, LOW); delay(1000); // wait for a second }

ここまでやって、結局自分しか使わなかったのは、ちょっと勿体ないかもとは思った。

メモ

ファンの電源が切れるときに逆電圧が発生するから、ファンコネクタ付近にショットキーバリアダイオードを追加すること。会社のはEC31QS03Lだった。

Common MOSFET HA210NO6 board circuit

ステンシルとホットプレートで簡単リフローの方法 | kohacraftのblog

ヒューズ外形図 → Keystone 3557-2の中国クローンと判明

USB Type-C 外形図