追加ボードマネージャー設定とピン配置

Arduinoはポータブル版（arduino.exeと同一フォルダにportableというフォルダを作成）でもできるが、 それだといざという時に困るので、メモ。

環境設定-追加のボードマネージャのURLの隣のアイコンをクリックして、下記のウィンドウを表示させる。

下記をコピーペーストする。（2022/03/13更新版）

http://digistump.com/package_digistump_index.json
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
https://kimio-kosaka.github.io/bitDuino10-arduinoTPI/package_bitDuino10-arduinoTPI_index.json
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

ツール - ボード - ボードマネージャーを開いて、必要なものをインストールする。

スケッチ - ライブラリをインクルード - ライブラリの管理を開いて、必要なものをインストールする。

各種ボードのピン配置

概要：

Arduino Uno:

Arduino Nano:

Arduino Pro Mini:

Arduino Micro:

Arduino Mega: