TASMOTA3（ESP32-CAM編）（編集中）

とりあえず参考先 Tasmota webcam server for the ESP32-cam - CGomesu Le blog de Claude（フランス語）

Ai-Thinker Camera Development Board (ESP32-CAM) Configuration for Tasmota Configuration for ESP32をコピーする。

{"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}